


地铁锦荟商业第三方维保（连廊防水专业）工程答疑

1、 依据156 FD0.5 室外中庭拦河详图中室外中庭拦河大样图（4F）做法，四层的花岗岩地面防水做法为：（1）最薄混凝土反坎内需30mm厚LC5.0轻集料混凝土填充找坡，（2）混凝土反坎，（3）水泥砂浆找平，（4）溶剂型橡胶沥青防水+4mm厚改性沥青防水卷材，（5）防水保护层，（6）溶剂型橡胶沥青防水+4mm厚改性沥青防水卷材，（7）防水保护层，（8）地面石材干水泥擦缝。而比选工程量清单无此施工项目，但是比选文件内要求“本工程采用单价合同，合同单价中包括但不限于完成本项目所有工作内容，包含全过程施工、质保、包施工机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、施工措施、包竣工验收、包成品保护、施工时间与锦荟商业营业协调等工作，最终以实际完成工作量乘以清单单价为最终结算价，清单中未包含的工作内容视为清单单价中综合考虑不再另行计取” 。请明确四层的花岗岩地面施工内容是否包含在比选清单“花岗岩地面防水”内。
 答：“花岗岩地面防水”清单为综合价，包含商业装饰部分地面做法的防水修复。清单内包含土建结构可能存在的渗漏水探查和有关保护性恢复，施工阶段以甲方视现场情况决定，清单中未包含的工作内容视为清单单价中综合考虑不再另行计取。
2、 依据010 FF4.0 四层总平面布置图20171201（改1）图纸，地面铺装图的石材规格为800*800*40mm米黄色花岗岩石材ST-04、90*90*45mm@100板岩石材马赛克ST-07，请明确比选清单“花岗岩地面防水”的项目特征石材厚度为40mm还是20mm？
[bookmark: _GoBack]答：按设计图2~4层石材厚度为20~40mm（四层平台最厚），请投标人综合考虑，清单单价中综合考虑不再另行计取。
3、 依据010 FF4.0 四层总平面布置图20171201（改1）图纸，地面需做200mm宽定制不锈钢排水沟篦子，而比选工程量清单无此施工项目，请明确此项目施工内容是否要包含在比选清单报价内。
答：“不锈钢排水沟篦子”不在本施工招标范围。
4、依据008 FF2.0 二层总平面布置图（改1）、009 FF3.0 三层总平面布置图(改1)图纸，地面需做100mm排水沟，做法是否与四层一致？而比选工程量清单无此施工项目，请明确此项目施工内容是否要包含在比选清单报价内。
答：“地面100mm排水沟”不在本施工招标范围。
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