[bookmark: _Toc53991829]比选公告
深圳市地铁集团有限公司拟对深铁阅山境项目商铺楼体字及发光字制作及安装服务（以下简称“本项目”）进行公开比选，欢迎符合本比选公告公布资质要求的公司参选。
一、项目名称
深铁阅山境项目商铺楼体字及发光字制作及安装服务
二、比选内容
具体内容包括但不限于： 
项目楼体字及发光字上画涉及到设计、制作、运输、安装、拆卸、存放、维修维护、相关部门的报批报建及维护等工作，详细如下：
	表1：预计上画面积及要求

	序号
	项目名称
	材料/工艺/说明
	安装位置
	内容
	尺寸/规格
	单位
	备注

	1
	楼体字制作安装
	户外高精度车贴：切割字形
制作安装辅助材料
	运营大厦南坪快速一侧
	深铁阅山荟26565666
	6x60m(H)
	㎡
	不发光

	
	
	
	运营大厦南坪快速一侧
	（第一次上画）
学府旁 临街餐饮铺
	6x60m(H)
	㎡
	不发光

	
	
	
	
	（第二次换画）
学府旁 46席旺铺发售
	6x60m(H)
	㎡
	不发光（视需求决策是否换画）

	
	
	
	运营大厦留仙大道一侧
	深铁阅山荟26565666
	6x60m(H)
	㎡
	不发光

	
	
	
	运营大厦留仙大道一侧
	（第一次上画）
建面约30-46㎡金铺 盛启在即
	6x60m(H)
	㎡
	不发光

	
	
	
	
	（第二次换画）
建面约30-46㎡金铺 火热发售
	6x60m(H)
	㎡
	不发光（视需求决策是否换画）

	
	
	
	A栋东北面
	46席旺铺  公开发售
	6.5x50m(H)
	㎡
	不发光（视需求决策是否换画）

	
	
	
	B栋
	建面约30-65㎡ 旺铺 火热发售
	8x70m(H)
	㎡
	不发光（视需求决策是否换画）

	
	
	
	D栋西北面
	建面约30-65㎡ 旺铺 火热发售
	8x70m(H)
	㎡
	不发光（视需求决策是否换画）

	合计：
	3605
	㎡
	

	2
	楼体发光字制作安装
	户外高精度喷绘：切割字形
阻燃塑料网：高强度黑胶底网
模组：户外防水注塑模组
电源：户外防水电源
开关：正泰漏电开关
定时器：时控开关
电缆：金龙羽4平方主电缆，2.5平方接灯
制作安装辅助材料：扎带、铁丝、卡夹等
	A栋东北面
	46席旺铺  公开发售
	6.5x50m(H)
	㎡
	夜间发光

	
	
	
	B栋西北面
	26565666
	6x50m(H)
	㎡
	

	
	
	
	B栋
	建面约30-65㎡ 旺铺 火热发售
	8x70m(H)
	㎡
	

	
	
	
	人才房
	26565666
	7x70m(H)
	㎡
	

	
	
	
	人才房
	深铁阅山荟
	6.5x30m(H)
	㎡
	

	
	
	
	D栋西北面
	建面约30-65㎡ 旺铺 火热发售
	8x70m(H)
	㎡
	

	合计：
	2430
	㎡
	


四、比选控制价格
本次投标报价总费用最高限价为人民币45万元（含税）。
五、参选人资格要求
[bookmark: baidusnap7][bookmark: baidusnap4][bookmark: baidusnap0][bookmark: baidusnap1]（一）公司资质：公司必须是在深圳市内注册的独立法人机构
（二）公司业绩：2017年1月1日至今，至少有3个以上深圳项目的楼体字或发光字的操作业绩。
备注:以上业绩证明材料需提供相关的合同复印件或报告封面及盖章相关页。
（三）2017年1月1日以来，有串通参选不良行为记录或涉嫌串通参选，并正在接受城市主管部门调查的参选申请人不得参选。
（四）不接受联合体投标。
六、比选时间、地点
	序号
	内  容
	时间安排
	备  注

	1
	发布比选公告
（发标）
	4月30日
	深圳市地铁集团有限公司外网、国资委阳光采购平台、深铁置业微信订阅号

	2
	截标
	 5 月12日
上午10:00
	[bookmark: _GoBack]参选文件递交地点：地铁大厦会议室

	3
	开标
	  5月12日上午10:00
	开标地点：地铁大厦会议室


七、参选文件所需材料：
1.根据比选文件编制的参选文件；
2.如递交参选文件的参选人为参选单位的法定代表人（法定负责人），须携带法定代表人证明书及本人身份证原件和复印件；如递交参选文件的参选人不是法定代表人，除携带本人身份证复印件外，还需携带法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件及授权委托书。
八、参选报名联系人
联系人：李小姐
联系电话：0755-23992597

深圳市地铁集团有限公司
          2020年4月30日 
