深铁置业2022年拟销售项目
模型设计及制作安装服务模型设计及材质要求

[bookmark: _Hlk94192069]一、深铁珑境展厅——大湾区模型设计及材质要求
异形LED屏+大湾区沙盘组合，展示大湾区轨道交通建设情况及未来规划情况，整体水面采用led屏幕播放水动画，水面中心形成画中画，对项目进行整体脉络分析（大湾区轨道发展历程、湾区赋能、经济与民生价值、配套价值、服务价值）。
[image: 1645672584(1)]
（展厅平面图）
[image: 1645672813(1)]
（模型示意图）


2、 深铁懿府三期设计及材质要求
为体现深铁懿府三期大户型的豪宅品质，建议本体模型
1. 本体模型整体要求：
（1）建筑及园林景观全写实制作，充分突出其丰富的设计内涵，颜色逼真表达，做到色彩高雅，层次分明，整体和谐； 
（2）建筑及园林景观根据比例进行合理拉伸，突出项目的园林层次感及项目整体体量；
（3）能体现项目的气势与品质； 
（4）能体现便利的周边交通路网；
（5）具有灯控系统（含IPAD控制系统），分区灯光控制，重点烘托项目的建筑和景观。
（6）做工：材质要有档次感，要求精致具有艺术美感，细节质感考究。
（7）沙盘底盘需采用拉丝不锈钢包边色彩参考售楼处装饰颜色。
[image: 1a5e6f5242a2b4730315c90a5482ffb6_]
2. 本体模型景观部分要求：
（1）整体效果：根据项目设计风格，充分理解建筑师设计意图，采用优质物料，以丰富的细节表现出环境设计的优美。 
（2）河流水系：采用模型专用水纹玻璃喷绘出湖蓝色，并用进口HB模型塑造动感逼真的水纹效果，安装泳池水底部曝光,以达到最佳的视觉效果。
（3）绿化环境：根据环境景观设计图纸，根据不同的功能分区，种植相应的乔木、灌木、花草及植被，树形采用金属材质塑型处理，确保逼真度，保证树种饱和度，做出景观组团层次感。园林景观表现需注重绿化层次、苗木品种、颜色协调，完整体现项目景观打造出独特的绿化景致。
采用高档马毛制作，配置不同层次的定制铜丝树，采用丝棉树植物造型及颜色工艺，保证纯手工制作树枝的形态，树叶和花的颜色与设计相符。种植区，塔楼架空层、空中花园，公园绿化根据种植图种树。注意树的大小搭配，颜色协调，高低错落。
（4） 配套设施：人行道、绿化带、栏杆、路灯、地灯、庭院灯、路牌、休闲椅等配套设施，在造型风格与色彩上都应与主体建筑和整体环境相协调且相互呼应，并在整个环境中配置灯光效果。
（5） 道路景观
路网金属质感：路网采用金属不锈钢或钢化真玻璃材料制作，体现模型沙盘整体品质质感。
马路采用拉丝不锈钢制作，色彩参考售楼处装饰颜色，道路制作除表现出道路的宽阔便利，道路两侧需配置路灯，使模型更加生动。
投标单位需制作与乐园氛围相符的路牌、路灯等标志物，道路上放置高仿高档汽车、行人等，可适当增加动态效果。
（6）小品景观
步道采取自然式布置，草地绿化部分作出仿真碎石小路，根据项目发展规划主题予以设计出与之相协调的环境规划设计方案，力求新颖、美观、大方与整体环境协调一致。
（7）山地景观
根据项目自身的山地、地形等特点，还原地块地貌。
3. 区域模型要求：
（1）以LED屏形式展示，项目区域现状及未来规划，连接项目的各主要交通路线；
（2）含iPad控制系统及二维动态图（一套，含多次修改），精度P1.86.
4. 户型模型要求：
（1） 户型模型，体现型室内精装设计内容。
（2） 体现大户型豪宅的品质感
（3） [bookmark: _GoBack]户型模型外墙采取写实制作
5. 主材料要求：
	项目
	主材料说明

	
	材料
	工艺/特点

	建筑
	不透明墙体及天花
	有机玻璃制
	抗变形能力强，透明度好，颜色保持与效果图一致，仿真度高

	
	柱门窗框装饰构件
	ABS板/亚克力 
	可塑性好，抗变形性能力强，便于切割、雕刻，平整度高，易着色

	
	普通玻璃
	亚克力
	抗变形能力强，透明度好，颜色保持与效果图一致，仿真度高

	
	玻璃幕墙
	亚克力/有机玻璃
	抗变形能力强，透明度好，颜色保持与效果图一致，仿真度高

	
	透明墙体及天花
	亚克力/有机玻璃 
	抗变形能力强，透明度好 

	
	灯光
	LED灯
	灯光色彩多样均匀、灯光柔和、使用寿命长

	小品
	室内
	ABS板
	质感强，仿真度高

	
	景观/车辆等
	合金汽车
	质感强，仿真度高

	景观
	树木灌木
	纯手工树/定制金属树
	质感强，仿真度高，款式多样

	
	草皮/草坪/草粉/草绒
	马毛效果
	质感强，仿真度高，色彩饱和多样

	
	地形
	石膏/木板
	硬度强，不易变形

	
	水景
	仿真水
	质感强，仿真度高

	
	灯光
	LED灯
	灯光色彩多样均匀、灯光柔和、使用寿命长

	地面
	概念铺装
	ABS板
	UV打印制作，一体成型；质感强，色彩丰富，抗变形性能力强

	
	写实铺装
	ABS板
	UV打印制作，一体成型；质感强，色彩丰富，抗变形性能力强

	灯控系统
	触摸屏控制系统
	智能，便捷，寿命长

	底盘
	底板
	木板
	防火，防虫，防潮

	
	底板龙骨/支架
	铝合金/木板
	牢固



3、 赤湾项目、前海时代项目设计及材质要求
1. 本体模型整体要求：
（1）建筑及园林景观全写实制作，充分突出其丰富的设计内涵，颜色逼真表达，做到色彩高雅，层次分明，整体和谐； 
（2）建筑及园林景观根据比例进行合理拉伸，突出项目的园林层次感及项目整体体量；
（3）能体现项目的气势与品质； 
（4）能体现便利的周边交通路网；
（5）具有灯控系统（含IPAD控制系统），分区灯光控制，重点烘托项目的建筑和景观。
（6）做工：材质要有档次感，要求精致具有艺术美感，细节质感考究。
2. 本体模型景观部分要求：
（1）整体效果：根据项目设计风格，充分理解建筑师设计意图，采用优质物料，以丰富的细节表现出环境设计的优美。 
（2）河流水系：采用模型专用水纹玻璃喷绘出湖蓝色，并用进口HB模型塑造动感逼真的水纹效果，安装泳池水底部曝光,以达到最佳的视觉效果。
（3）绿化环境：根据环境景观设计图纸，根据不同的功能分区，种植相应的乔木、灌木、花草及植被，树形采用金属材质塑型处理，确保逼真度，保证树种饱和度，做出景观组团层次感。
（4）配套设施：人行道、绿化带、栏杆、路灯、地灯、庭院灯、路牌、休闲椅等配套设施，在造型风格与色彩上都应与主体建筑和整体环境相协调且相互呼应，并在整个环境中配置灯光效果。
（5）路网金属质感：路网采用金属不锈钢或钢化真玻璃材料制作，体现模型沙盘整体品质质感。
（6）突出地铁与项目的空间关系，体现项目TOD立体垂直城市的感觉。
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3. 区域模型要求：
（1）以LED屏形式展示，项目区域现状及未来规划，连接项目的各主要交通路线；
（2）含iPad控制系统及二维动态图（一套，含多次修改），精度P1.86.
4. 户型模型要求：
（1）户型模型，体现型室内精装设计内容。
5. 主材料要求：
	项目
	主材料说明

	
	材料
	工艺/特点

	建筑
	不透明墙体及天花
	ABS板/亚克力
	可塑性好，抗变形性能力强，便于切割、雕刻，平整度高，易着色

	
	柱门窗框装饰构件
	ABS板/亚克力 
	可塑性好，抗变形性能力强，便于切割、雕刻，平整度高，易着色

	
	普通玻璃
	亚克力
	抗变形能力强，透明度好，颜色保持与效果图一致，仿真度高

	
	玻璃幕墙
	亚克力/有机玻璃
	抗变形能力强，透明度好，颜色保持与效果图一致，仿真度高

	
	透明墙体及天花
	亚克力/有机玻璃 
	抗变形能力强，透明度好 

	
	灯光
	LED灯
	灯光色彩多样均匀、灯光柔和、使用寿命长

	小品
	室内
	ABS板
	质感强，仿真度高

	
	景观/车辆等
	合金汽车
	质感强，仿真度高

	景观
	树木灌木
	纯手工树/定制金属树
	质感强，仿真度高，款式多样

	
	草皮/草坪/草粉/草绒
	塑胶、海绵/定制草粉
	质感强，仿真度高，色彩饱和多样

	
	地形
	石膏/木板
	硬度强，不易变形

	
	水景
	仿真水
	质感强，仿真度高

	
	灯光
	LED灯
	灯光色彩多样均匀、灯光柔和、使用寿命长

	地面
	概念铺装
	ABS板
	UV打印制作，一体成型；质感强，色彩丰富，抗变形性能力强

	
	写实铺装
	ABS板
	UV打印制作，一体成型；质感强，色彩丰富，抗变形性能力强

	灯控系统
	触摸屏控制系统
	智能，便捷，寿命长

	底盘
	底板
	木板
	防火，防虫，防潮

	
	底板龙骨/支架
	铝合金/木板
	牢固
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