附表 8    深圳市地铁集团有限公司轨道交通安保区简易工程审查表
深轨道交通安保[202X]-    -    -简易施工-    号

	项目名称
	

	建设单位名称
	(盖章)

	建设单位联系人
	
	电话
	
	邮箱
	

	施工单位名称
	

	施工单位联系人
	
	电话
	
	邮箱
	

	项目位置
	

	

与轨道交通的关 系
	地铁    号线         站 (       -      区间)             (方位)

	
	□  与地铁线位不交叉，距地铁结构最近水平距离   m
□  与地铁线位交叉，与地铁结构不冲突
□   (全部/部分) 沿地铁线位正上方，与地铁结构不冲突
□  其他

	提交资料
	设计方案、施工方案电子版资料各一份

	





工程概况
	工程内容
	

	
	挖、填深度
	

	
	施工工法
	

	
	工期
	

	
	对轨道交通结构安全 影响
	

	
	对轨道交通影响
	

	
	对轨道交通乘客人身 安全、客流流向影响
	

	注意事项
	简易工程严禁开展钻探作业，严禁开展审批范围之外的作业内容

	深铁建设
主管工程师
意见
	


年   月   日

	
深铁建设
审查
	(盖章)
年   月   日


本表一式三份，地铁集团深铁建设、运管办、项目建设单位各存一份。    (附表 8 正面)
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	一、审查依据：
1、《城市轨道交通运营管理办法》
2、《深圳市城市轨道交通运营管理办法》
3、《深圳市轨道交通项目建设管理规定》
4、《轨道交通运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法》
5、《深圳市前海合作区地铁安保区基坑技术导则》
二、简易工程认定类别：
经确认为对轨道交通无影响或影响较小的项目，主要为条状或点状开挖的管沟、路面、景观等项目，且完工后地面标高保持不变。
A、地下车站
1、临时挖、填深度不超过 1.0m，与轨道交通结构无冲突的项目；
2、与轨道交通结构净距不小于 10m，临时挖、填深度不超过 1.5m 的项目；
3、与轨道交通结构净距不小于 20m，临时挖、填深度不超过 2.0m 的项目；
4、与轨道交通结构净距不小于 30m，临时挖、填深度不超过 3.0m 的项目。 
B、地下区间
1、临时挖、填深度不超过 1.5m，采用坑内支挡或放坡开挖的项目；
2、与轨道交通结构净距不小于6m，临时挖、填深度不超过 2.0m 的项目；
3、与轨道交通结构净距不小于 15m，临时挖、填深度不超过 3.0m 的项目。
C、高架段
1、临时挖、填深度不超过 1.5m，与轨道交通桩基、桥梁无冲突的项目；
2、与轨道交通结构净距不小于 3m，临时挖、填深度不超过 2.0m 的项目；
3、与轨道交通结构净距不小于 10m，临时挖、填深度不超过 3.0m 的项目。
D、其他
其他认定标准参照《轨道交通安保区简易工程审查表补充解释》（附件）。
本审查表仅适用于简易项目方案审查，不适用于勘察方案和大面积挖、填类项目方案审查。
三、本表完成签字盖章与深铁集团出具的审查意见书同等效力。
四、本表完成审查后，项目建设单位将设计方案、施工方案纸质版和电子版 资料送运管办存档。
五、项目建设单位和参建单位对项目的施工内容和工法的真实性负责，应满 足工程质量和环保要求，施工过程中不得影响轨道交通结构、设施和设备安全， 不得影响轨道交通乘客的正常通行和人身安全，并应承担相应的法律和经济责任。


以上内容解释权归深圳地铁建设集团有限公司。        (附表 8 反面)
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附件：
轨道交通安保区简易工程审查表补充解释
一、简易工程总体说明
本次补充说明未对简易项目范围进行扩大，仅针对适用性做进一步说明。
二、简易工程适用性补充说明
1.所有申报简易程序的项目应满足简易申报的基本要求，详见附表8《深圳市地铁集团有限公司轨道交通安保区简易工程审查表》。
2.简易工程为施工、使用期间对地铁影响较小的项目，主要为条状或点状开挖的管沟、路面、景观等项目。条状工程主要包括开挖底长大于三倍底宽，且底宽不大于3m的沟槽，点状工程主要包括开挖基底面积不大于25m2的基坑。
[bookmark: _GoBack]3.小型建（构）筑物新建、扩建、改造及拆除类工程适用简易程序。如交通设施、通信设施等，如化粪池、储水池等，如围挡、围墙等附属设施拆除，或采用明挖等工法的项目。小型建（构）筑物高度不应超过10m。
4.大型或较大型建（构）筑物拆除类工程，当与地铁地面结构水平净距大于2倍拟拆建筑高度、或与地铁地下结构外缘水平净距大于1倍拟拆建筑高度的项目适用简易程序，但应补充安全防护及环保措施。如房屋、人行天桥、小跨径桥梁、水塔等建（构）筑物拆除。大型建（构）筑物高度不应超过50m。
5.临时道路、设施类工程适用简易程序，如用集装箱或板房等搭建的临时办公、住宿等设施，如施工场地铺设的供泥头车等通过的道路、洗车池等，但应补充对地铁结构的附加荷载计算。
6.采用定向钻、拖拉管、顶管等工法（上穿或侧穿地铁地下及地面结构，下穿地铁高架结构）施工的市政管线，管径不大于0.5m且与地铁结构外缘各向净距不小于6m、管径不大于1.0m且与地铁结构各向净距不小于12m的项目适用简易程序，如雨水、污水、燃气、电力、通信、照明等管线施工。
7、市政设施现有构筑物检测、检修等适用简易程序，如水务检查井维修等。
三、简易工程申报要求
1.申报简易程序仅确保地铁集团允许项目可以在地铁保护区内施工，对于申报政府行政手续的适用性由项目建设单位自行承担。
2.申报简易程序应符合简易工程认定标准，建设单位应对简易工程的符合性负责。
3.地铁车站范围内施工前应通知深铁运营集团（车站）现场确认，确保车站附属设施安全，并做好相应的保护措施。
4.地铁结构外边线20m范围内不宜采用冲孔、挤土、振冲、浅孔爆破等外部作业。
5.地铁车辆基地（含出入场线）、专用变电所（含供电电缆）保护区范围内工程参考执行。
6.建筑物、构筑物、施工荷载及材料堆载传到地铁结构上的附加荷载不得大于10kPa。
