
深铁物业消防、反恐器材采购项目清单汇总表
	序号
	名称
	项数或数量
	不含税合计
	含税合计

	1
	深铁物业消防器材采购清单
	66
	
	

	2
	深铁物业反恐器材采购清单
	10
	
	

	3
	废旧物资（灭火器）
	24477
	
	

	4
	不含税价合计
	[bookmark: _GoBack]

	5
	含税合计
	

	6
	税金（开具增值税专用发票，税率13 %）
	


 





深铁物业消防器材采购清单
	序号
	类型
	名称
	技术参数
	拟选用品牌
	数量
	单位
	报价品牌
	技术参数和规格型号
	不含税单价
	不含税合计

	1
	消防器材
	消防头盔
	14/17款国标 3C认证、消防战斗服阻燃损毁长度≤10mm，续燃时间小于等于2s;断裂强力≥650N,撕破强力≥100N，解封断裂强力≥650N；抗湿性能，沾水登记不低于3级；耐油性能≥3级；服装重量≤3kg;消防头盔最大冲击力≤3780N；耐燃烧性能，火源离开帽壳5s内自熄，无明显燃烧迹象。电绝缘性能，泄露电流≤3ma；下颌带断裂强力≥450N;重量≤1300g.
	浙安、谋福、金枪鱼
	185
	个
	
	
	
	

	2
	
	灭火战斗服
	
	浙安、谋福、金枪鱼
	191
	套
	
	
	
	

	3
	
	消防手套
	
	浙安、谋福、金枪鱼
	186
	个
	
	
	
	

	4
	
	消防安全腰带
	
	浙安、谋福、金枪鱼
	283
	条
	
	
	
	

	5
	
	消防防护靴
	
	浙安、谋福、金枪鱼
	184
	双
	
	
	
	

	6
	
	正压空气呼吸器
	符合GA124:2013标准，3C认证6.8L/30MPa ，碳纤维复合气瓶，配备重复使用性消防面罩
	谋福、星工、巴固、恒泰、东安
	89
	个
	
	
	
	

	7
	
	灭火器
	ABC3KG 3c认证
	浙安、桂安、星工、金枪鱼
	2964
	个
	
	
	
	

	8
	
	灭火器
	ABC4KG 3c认证
	浙安、桂安、广安、金枪鱼
	14227
	个
	
	
	
	

	9
	
	灭火器
	ABC5KG 3c认证
	浙安、桂安、星工、金枪鱼
	11335
	个
	
	
	
	

	10
	
	灭火器
	二氧化碳2KG 3c认证
	浙安、桂安、星工、金枪鱼
	124
	个
	
	
	
	

	11
	
	灭火器（1kg）
	干粉ABC 1kg 3c认证
	浙安、桂安、星工、金枪鱼
	26
	个
	
	
	
	

	12
	
	灭火器（1kg）
	干粉ABC 1kg 3c认证
	浙安、桂安、星工、金枪鱼
	20
	个
	
	
	
	

	13
	
	手推式灭火器
	泡沫20KG 3c认证
	浙安、桂安、星工、金枪鱼
	21
	个
	
	
	
	

	14
	
	手推式灭火器
	ABC35KG 3c认证
	浙安、桂安、星工、金枪鱼
	564
	个
	
	
	
	

	15
	
	悬挂式自动灭火器
	ABC干粉4kg\68度 3c认证

	淮海、桂安、浙安、金枪鱼
	6
	个
	
	
	
	

	16
	
	悬挂式自动灭火器
	七氟丙烷4kg\感温 3c认证

	淮海、桂安、浙安、金枪鱼
	32
	个
	
	
	
	

	17
	
	消防栓软管卷盘
	JPSO 8-19、25 3c认证
	谋福、桂安、腾驰、金枪鱼
	180
	个
	
	
	
	

	18
	
	水基型灭火器
	3升 常温款 公安部消防产品合格评定中心出具的3C认证

	桂安、淮海、神龙、金枪鱼
	114
	个
	
	
	
	

	19
	
	水基型灭火器
	25升  常温款 公安部消防产品合格评定中心出具的3C认证
	桂安、淮海、神龙、金枪鱼
	129
	个
	
	
	
	

	20
	
	半固定式移动泡沫灭火器
	PY8/300 高倍数、有效时间≥10min 接口DN65

	浙安、桂安、谋福、金枪鱼
	8
	个
	
	
	
	

	21
	
	投掷型灭火器
	可灭A、B、C、E级火灾，灭火手雷质量通过SGS检验认证，安全、环保、无毒、无污染
	趣行、腾驰、谋福、金枪鱼
	200
	个
	
	
	
	

	22
	
	长管式送风式呼吸器
	18m³/h HY01 PC面屏+头部网带、10m长管、送风机1台

	星工、谋福、海固
	2
	个
	
	
	
	

	23
	
	便携式隔爆消防排风机
	型号BSFT-400 电压220V 50hz 风量4200-5800±300 转速1450r/min  风压 149-300   含5m风管
	金羚、绿岛风、德通
	2
	套
	
	
	
	

	24
	
	消防水带
	2.5寸(65型)；抗压13kg；25米/条；经线-涤纶丝；纬线-丙纶丝；衬里-聚氯乙烯树脂；3C认证；连接头为双卡箍

	天广、谋福、腾驰
	144
	条
	
	
	
	

	25
	
	消防水带
	2.5寸(65型)；抗压20kg；25米/条；经线-涤纶丝；纬线-丙纶丝；衬里-聚氯乙烯树脂；3C认证；连接头为双卡箍
	天广、谋福、腾驰
	274
	条
	
	
	
	

	26
	
	消防水带
	2.5寸(65型)；抗压8kg；25米/条；经线-涤纶丝；纬线-丙纶丝；衬里-聚氯乙烯树脂；3C认证；连接头为双卡箍

	天广、谋福、腾驰
	1341
	条
	
	
	
	

	27
	
	消防水带
	3.3寸（80型）；抗压8kg；25米/条；经线-涤纶丝；纬线-丙纶丝；衬里-聚氯乙烯树脂；3C认证；连接头为双卡箍

	天广、谋福、腾驰
	42
	条
	
	
	
	

	28
	
	无后座水力枪/喷雾型
	型号1：QDL6.0/8I（1型）,型号2：QLD6.0/8lll（3型）卡口式、合金材质,3c认证
	腾达、夜霸途、宇安消防
	87
	支
	
	
	
	

	29
	
	直流水枪
	65卡口、合金材质,3c认证
	宇安消防、腾驰、祥雨
	155
	支
	
	
	
	

	30
	
	消防柜
	1.6m*1.5*0.4m,全钢制（钢板>1.0mm）、钢化玻璃门、喷字

	定制
	45
	个
	
	
	
	

	31
	
	防火安全柜
	90加仑；
*全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层
* 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好 
* 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙 
* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢 
* 专业规范的警示标签显而易见 
* 装设有防闭火装置的双透气孔 
* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
* 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆 
* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
	中伟、钱柜、洛克菲勒
	15
	个
	
	
	
	

	32
	
	防火安全柜
	45加仑；
*全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层
* 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好 
* 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙 
* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢 
* 专业规范的警示标签显而易见 
* 装设有防闭火装置的双透气孔 
* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
* 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆 
* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
	中伟、钱柜、洛克菲勒
	6
	个
	
	
	
	

	33
	
	防爆强光手电筒多功能LED
	型号：EP01  三档调节（强，弱，闪）
	神火、康铭、久量
	164
	盏
	
	
	
	

	34
	
	便携式移动照明灯LED
	升级款50W-充电款-含2米伸缩支架
	海洋王、神火、康铭
	81
	盏
	
	
	
	

	35
	
	消防呼救器
	防护等级：IP68、连续开机时间>20H,报警响度105dB 型号RHJ240
	谋福、恒盛、阿斯卡利
	524
	套
	
	
	
	

	36
	
	消防方位灯
	3V\带频闪、爆闪、长亮功能 重量<120g
	恒盛、谋福、阿斯卡利
	105
	个
	
	
	
	

	37
	
	消防安全绳
	钢丝芯阻燃 25m 直径8mm，双向带钩
	3M、谋福、腾驰
	132
	条
	
	
	
	

	38
	
	长柄消防斧头
	美式大尖斧 92cm
	谋福、世达、麦思德
	120
	把
	
	
	
	

	39
	
	自救式防毒面具
	型号：TZL30型；防护时间≥30分钟，防毒、防热辐射、防烟多种保护；防护对象，一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒雾；虑烟率≥95%；吸气阻力≤800Pa,呼气阻力≤300Pa
	谋福、趣行、星工
	2589
	具
	
	
	
	

	40
	
	强光手电筒
	5w、2000毫安、手提灯
	沃尔森、康铭、神火
	184
	支
	
	
	
	

	41
	
	灭火器箱
	可容纳干粉灭火器3KG*2
	
	148
	个
	
	
	
	

	42
	
	灭火器箱
	可容纳干粉灭火器4KG*2
	
	707
	个
	
	
	
	

	43
	
	灭火器箱
	可容纳干粉灭火器5KG*2
	
	2422
	个
	
	
	
	

	44
	消防器材
	灭火器箱
	可容纳干粉灭火器5KG*4
	
	12
	个
	
	
	
	

	45
	
	隔热服
	1000度铝箔服芳纶面料

	
	62
	套
	
	
	
	

	46
	
	可折叠担架
	SDHT12092.5*50*10cm6.5kg牛津面料

	
	51
	副
	
	
	
	

	47
	
	消防腰斧
	高煅钢30cm,带尖头

	
	57
	把
	
	
	
	

	48
	
	剪钳
	48寸、精钢、带绝缘柄 120cm
	
	49
	把
	
	
	
	

	49
	
	警戒带
	盘式、50M、聚酯纤维布

	
	853
	盘
	
	
	
	

	50
	
	消防扳手
	室外消火栓专用、国标1.2kg
	
	77
	把
	
	
	
	

	51
	
	荧光衣
	均码、红色透气网眼布
	
	242
	件
	
	
	
	

	52
	
	消防铲
	1米、国标、精钢
	
	75
	把
	
	
	
	

	53
	
	消防沙桶
	半圆型、国标 280*210*190

	
	116
	只
	
	
	
	

	54
	
	撬棍
	22*1000mm，精钢、尖扁两头

	
	28
	支
	
	
	
	

	55
	
	灭火毯
	石棉，玻璃纤/1.5m*1.5m/

	
	262
	块
	
	
	
	

	56
	
	消防湿毛巾
	国标 30*30cm
	
	1310
	条
	
	
	
	

	57
	
	大功率扩音器
	C-50MVM/50W(含2600ml锂电)

	
	92
	个
	
	
	
	

	58
	
	消防钩
	木质金属头、1.8-1.9m

	
	46
	支
	
	
	
	

	59
	
	防爆防水手提式探明灯
	型号：RJW7102A、LT
	
	102
	支
	
	
	
	

	60
	
	引导棒
	30*520MM LED 可视距离200米 红光

	
	442
	支
	
	
	
	

	61
	
	消防插孔电话
	手持插孔电话 国标 型号：HY5716B
	
	54
	个
	
	
	
	

	62
	
	消防应急包
	备1KG灭火器、强力探照灯、腰斧、警戒线、引导棒、灭炎毯、消防插孔电话、医用应急包、自救防防毒面具、口哨

	
	116
	套
	
	
	
	

	63
	
	医用急救箱
	12寸 铝合金

	
	41
	个
	
	
	
	

	64
	
	口哨
	国标、金属材质
	
	491
	个
	
	
	
	

	65
	
	消防绳
	30m/12厘/带扣，钢芯阻燃
	
	73
	条
	
	
	
	

	66
	
	消防沙袋
	30*80CM

	
	1300
	个
	
	
	
	

	67
	不含税合计
	

	68
	含税合计
	




深铁物业反恐器材采购清单
	序号
	反恐器材
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	报价品牌
	技术参数和规格型号
	不含税单价
	不含税合计

	1
	
	防暴头盔
	标准：GA296-2001,防护级别：PC二级、钢盔三级，结构强度：23KG负荷维持120秒未出现系带断裂连接脱落，耐穿刺性：3KG钢锥1米落下2次，头盔未被穿透

	247
	顶
	
	
	
	

	2
	
	防割（防刺）手套
	材质：聚乙烯纤维包覆不修钢丝，性能：防割、耐磨
	293
	套
	
	
	
	

	3
	
	防刺服
	防护面积≥0.3㎡，防刺性能：24J动能撞击不露刀尖

	245
	件
	
	
	
	

	4
	
	抓捕脚叉
	不锈钢材质，伸长2M左右，收缩1.2M左右

	212
	个
	
	
	
	

	5
	
	防爆棍
	尺寸：50cm，内嵌弹簧，弯曲迅速弹回
	348
	个
	
	
	
	

	6
	
	拒马防撞护栏
	防撞、拦截、隔离功能，材质：镀锌管，常规尺寸：3m长*1.2m高*0.8m宽，外管直径89mm，内管直径50mm，表面处理：高温静电喷塑，移动底轮
	33
	个
	
	
	
	

	7
	
	折叠防爆钢叉（腰叉）
	拆叠式抓捕器、不锈钢材质、可伸缩、高强度；折叠0.9米、伸展2.1米
	114
	把
	
	
	
	

	8
	
	加厚活动立柱带锁
	高度60厘米、管径7.6厘米、管厚3毫米、底座6厘米、（带安装螺丝、挂锁）
	20
	个
	
	
	
	

	9
	
	反恐器材柜
	1200mm*40mm*1800mm
镀锌钢结构焊接，外喷环氧树脂；双门，手动，带玻璃视窗；可移动，防盗/带锁
	10
	个
	
	
	
	

	10
	
	防爆金属圆盾
	520*520mm，高强度合金，厚度2.2mm，耐冲击强度147J动能冲击，握把、臂带连接强度大于500N
	193
	个
	
	
	
	

	11
	不含税合计
	

	12
	含税合计
	





深铁物业废旧灭火器清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	不含税单价
	不含税合计

	1
	废旧物资（灭火器）
	24477
	个
	
	

	2
	不含税合计
	

	3
	含税合计
	



