比选公告
深圳地铁置业集团有限公司拟对深圳改革开放干部学院深铁学堂展示提升项目（以下简称“本项目”）进行公开比选，欢迎符合本比选公告公布资质要求的公司参加比选。
1、 [bookmark: _Toc297217526][bookmark: _Toc296609207][bookmark: _Toc297369429][bookmark: _Toc297370337][bookmark: _Toc87428508][bookmark: _Toc297369731][bookmark: _Toc297365970][bookmark: _Toc297369126]项目名称
深圳改革开放干部学院深铁学堂展示提升项目
2、 [bookmark: _Toc87428509]比选内容
深圳改革开放干部学院深铁学堂展示提升项目包含但不仅限于展板制作及其他、软件开发、硬件设备等，具体项目需求如下：
	内容
	描述
	数量
	单位
	规格/需求说明

	展板制作+其他
	展板设计
	22.5
	㎡
	1.规格2.5米*4.5米*4副；
2.文案内容梳理；
3.平面图文视觉设计

	
	展墙制作
	4
	项
	1.展项规格：2.5米*4.5米（左右各二）；
2.制作工艺：定制不锈钢烤漆板，一级标题不锈钢发光烤漆字，二级标题磁立体字，图片图文板块磁吸不锈钢UV板块制作

	
	门牌定制
	2
	项
	不锈钢烤漆

	
	展架制作
	6
	组
	不锈钢烤漆+底部滚轮+logo UV

	
	其他
	1
	项
	人工、设备运输、安装、调试、培训等服务

	软件开发
	程序开发
	1
	项
	1.根据甲方要求，制作2套不同内容的交互软件，内容资料由甲方提供，乙方进行梳理排版，每套程序含30页排版，每页含动画动效
2.另有1块屏幕展示既有内容“深铁态势”，需通过加密安全信道传输

	
	后台编辑功能开发
	1
	项
	

	
	界面设计
	1
	项
	

	
	内页设计排版
	1
	项
	

	硬件设备
	触摸一体机
	1
	项
	面板尺寸：86寸；
物理分辨率：3840X2160；多点电容触摸屏；
主机配置：i7,16G内存，250G固态硬盘，nv1050独立显卡

	
	触摸屏
	1
	项
	面板尺寸：55寸；
物理分辨率:1920X1080；多点电容触摸屏；
主机配置：i5，16G内存，250G固态硬盘，nv1050独立显卡

	
	触摸一体机
	2
	项
	面板尺寸：55寸（竖立、带底座）；
物理分辨率:1920X1080 多点电容触摸屏；
主机配置：i5，16G内存，250G固态硬盘，nv1050独立显卡

	
	IPSec VPN加密设备
	2
	台
	设备高度1U，端口数量不少于2个千兆电口，2个千兆光口；
吞吐性能要求不小于1Gbps，每秒新建连接数不小于1万；Ipsec VPN性能不小于1Gbps；
Ipsec VPN加密需满足国密要求，需支持SM2/SM3/SM4等多种国密加密算法；
设备需支持集成IPS、AV、URL等功能

	
	12口接入交换机
	1
	台
	交换容量：336Gbps，包转发率：25Mpps；
端口数量不少于8个百兆/千兆自适应以太网电口，4个千兆光口；
设备需支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；
支持 SNMPv1/v2c/v3、RMON、WEB网管特性

	
	网络传输、支架、外设
	1
	项
	网络线缆、信号线缆、屏幕支架、无线键鼠


其中，展示内容及形式要求：
1. 从行业角度出发，展现深铁集团经过20多年的发展，确立了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营“四位一体”的核心价值链。构建开放、创新、共融的“轨道+”生态圈，全力推进平安、法治、科技、美丽“四个深铁”建设，致力于为每个人带来更多元的出行和生活方式，为“双区”建设贡献“深铁力量”。
2. 围绕轨道建设领域、轨道运营领域、站城开发领域、资源经营领域、数字化转型、人才队伍建设、企业社会责任等方面，结合VI（视觉识别）和MI（理念识别）系统，采用图文交互、数据可视化（其中既有内容“深铁态势”为固定展示内容，详见比选文件）、视频播放等形式（后台可实现自行编辑和选择展示内容），创意新颖、特色鲜明、科技感强，符合大众审美，彰显深铁品牌实力与价值，提高社会公众的认知和认可。
3. [bookmark: _Hlk87882590][bookmark: _Hlk87886958]展示成果交付验收后一年内，乙方免费为甲方提供数据更新、软件升级、维修更换、人员培训等服务。展板、交互软件和硬件设备保质期为1年，自甲方验收合格之日起计算。超过1年，甲方支付相关费用，乙方按市场价给予优惠。
4. 项目方案及设备采购清单。
5. 前海综合楼2102多媒体教室平面图及实拍图（详见比选文件）。
3、 比选控制价格
[bookmark: _Toc87428511]深圳改革开放干部学院深铁学堂展示提升项目总控制价为114.2万元（含税）。
4、 参选人资格条件
1. 参选人资质要求：参选人必须是中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织，注册成立时间不得晚于2019年1月1日。
2. 参选人业绩要求：2019年1月1日至今，完成在北上广深一线城市落地的展览展示设计或展陈一体化项目案例（合同金额不少于100万）至少1个。
备注:以上业绩证明材料需提供合同复印件或中标通知书，包含合同关键页：服务内容、服务期限、盖章签署页等内容。
3. 项目经理资格要求：无。
4. 参选人不被接受情况如下：
(1) 自截标前三年以来在深圳市地铁集团有限公司或其下属直管单位存在违约行为的参选人；
(2) 自截标前三年以来与深圳市地铁集团有限公司或其下属直管单位有过诉讼、仲裁史，且其诉讼请求、仲裁申请或辩论理由没有被法院、仲裁庭支持的；
(3) 正与深圳市地铁集团有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁，且在截标之日前未达成和解或纠纷化解的；
(4) 在参选（询价）活动（包括在深圳地铁项目）中因串通投标（报价）被暂停投标（报价）资格期间；或涉嫌串通参选（报价）并正在接受主管部门调查的；
(5) 自截标前三年以来在深圳市地铁集团有限公司及下属单位在参选过程中、合同履约过程中有不良行为记录，或者有对深圳市地铁集团有限公司声誉造成损害行为的。
5. 联合体要求：不接受联合体参选。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目比选。
5、 [bookmark: _Toc87428512]参选时间、地点
	序号
	内容
	时间安排
	备注

	1
	发布比选公告（发标）
	2022年1月14日
	深圳市地铁集团有限公司外网、国资委阳光采购平台、深铁招采网、深铁置业微信订阅号

	2
	截标
	2022年2月25日9:30
（实际参选时间按各参选单位递交纸质参选文件的时间为准）
	1.纸质版参选文件递交地点：深圳市福田区福中一路地铁大厦深圳地铁智能评定标中心
2.电子版参选文件递交平台：深圳地铁智能招采管理平台（https://cg.shenzhenmc.com/）

	3
	开标、评标
	2022年2月25日9:30
	开标地点：深圳市福田区福中一路地铁大厦深圳地铁智能评定标中心（请持48小时内核酸检测结果方可入内）


6、 [bookmark: _Toc87428513]参选所需材料
1. 根据比选文件编制的参选文件（比选文件获取：深圳地铁智能招采管理平台（https://cg.shenzhenmc.com/）；
2. 如递交参选文件的参选人为参选单位的法定代表人，须携带法定代表人证明书及本人身份证原件和复印件；如递交参选文件的参选人不是法定代表人，除携带本人身份证复印件外，还需携带法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件及授权委托书。
7、 [bookmark: _Toc87428514]参选联系人
联系人：廖工
联系电话：0755-89987935



深圳地铁置业集团有限公司
2022年1月14日    
