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深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库补充招募文件













招募人：  深圳地铁置业集团有限公司  
法定代表人：          李武雄            
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[bookmark: _Toc276575914][bookmark: _Toc197404895][bookmark: _Toc372555578][bookmark: _Toc68697649]致入库申请人

本招募文件是依据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招募品类的特点和需要编制的。
招募文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招募文件的内容已清楚地反映了深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库（补充入库）公开招募的工作内容和基本要求。我们要求申请人必须完全响应本招募文件的实质性内容。
下载了本招募文件的申请人,请随时查看“深铁招采网、深圳地铁官网、采筑电商平台官网、深铁置业微信订阅号”中有关该项目补遗文件的信息，招募文件、答疑、补遗内容不一致时，以最后发出的为准。
申请人须对投标资料的真实性负责。招募人有权将招募文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，申请人将提请有关行政管理部门查处。一旦查实将严格按照法律法规以及《承诺函》的有关承诺作出处理。

招募人（盖章）：深圳地铁置业集团有限公司
招募人地址：深圳市福田区深铁置业大厦48楼
邮政编码：518026
联 系 人：  刘工              梁工                          
联系电话：18025388235       13410621630 
邮箱：1079036653@qq.com         
[bookmark: _Toc188623172] 日    期：2022年9月
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[bookmark: _Toc372555579][bookmark: _Toc188439083][bookmark: _Toc68697650][bookmark: _Toc191203192][bookmark: OLE_LINK1]招募文件无效和废标的情形摘要
[bookmark: _Toc191203193][bookmark: _Toc188439084]本章节是本招募文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除出现以下情形外，申请文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。招募文件中有关无效标和废标条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。
一、申请文件不予受理的情形（由招募人负责判定）:
1.申请文件在规定的招募截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；
2.申请文件未按规定密封和加盖申请人公章的。
二、申请文件有下列情形之一的，初步评审不合格，应作无效标处理（由评审委员会负责判定）:
1．申请文件未按要求加盖申请人公章的；
2．申请文件未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，或由委托代理人签字但未随招募文件一起提供“法定代表人授权书”原件的；
3．对固定的申请文件格式内容进行了实质性修改，或加进额外的条件；
4. 经审查申请人不符合资格要求的。
三、申请文件存在下列情形的，应做废标处理（由评审委员会负责判定）：
1．申请人以他人的名义参与本次招募或出现串通、弄虚作假情形的：
2、不同申请人的申请文件内容存在非正常一致的；
3、不同申请人的申请文件错漏之处一致的；
4、不同申请人的申请文件由同一单位或者同一个人编制的；
5、不同申请人的申请文件相互混装的；
6、不同申请人委托同一人参与本次招募的；
7、申请人拒不按照评审小组会要求对申请文件进行澄清、说明、补正的。
四、本项目不接受有下列情形之一的申请人参与招募：
1、联合体招募申请人和经销商。


[bookmark: _Toc188623170][bookmark: _Toc169578098][bookmark: _Toc160508212][bookmark: _Toc177472875][bookmark: _Toc139452645][bookmark: _Toc160511641][bookmark: _Toc177556346][bookmark: _Toc171926852][bookmark: _Toc197404896][bookmark: _Toc68697652]第一篇  招募须知
[bookmark: _Toc68697653][bookmark: _Toc197404897]第一章 总则
[bookmark: _Toc518494118][bookmark: _Toc197404898][bookmark: _Toc68697654][bookmark: _Toc197404899]一、服务内容
为规范深铁置业各项目对电线电缆参考品牌库的选用，统一招标文件电线电缆品牌要求提高采购效率，为未来培育可长期合作的材料供应商，现拟通过公开招募方式确定入库的材料品牌商。
[bookmark: _Toc68697655]	二、申请人资格条件
[bookmark: _Toc197404900][bookmark: _Toc68697656]（一）须为中华人民共和国境内合法经营、具有独立法人资格的电线电缆生产厂家，依法登记成立时间不得晚于2018年1月1日（不接受经销商作为申请人）。
（二）具备产品质量管理体系认证书（提供有效期内的ISO9001认证、ISO14001认证证书扫描件并加盖公章）。
（三）申请人必须提供在广东地区设有固定的售后服务机构的有关证明文件（需提供所设服务机构的物业租赁合同、产权证明等合同关键页及签字页扫描件）。
（四）其他要求：不接受联合体申请入库。
备注：本次为补充入库招募，2021年已进入深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库的厂家（东佳信、远东、民兴、奔达康、恒飞、尚纬）无需再申请入库。
三、招募时间安排
[bookmark: _Toc197404901][bookmark: _Toc518494123][bookmark: _Toc68697657]具体以招募公告时间为准。
四、招募费用
[bookmark: _Toc197404902][bookmark: _Toc68697658]本次招募工作涉及的工厂审核费用为3000元/每个厂，费用由申请人自行承担；已由采筑专业团队开展过工厂审核，且工厂审核报告有效期在2022年12月31日之后的，可免于本次工厂审查。无论招募的结果如何，申请人均自行承担因参加入库申请而发生的一切费用。不得因此向招募人提出任何经济索赔。
本次招募工作的工厂审核由招募人委托采筑专业团队开展，审核费用为3000元/每个厂，由申请人直接支付到采筑账户信息：
户名：珠海采筑电子商务有限公司
账号：2002024819100228130
开户行：工行珠海御景支行

第二章  招募文件
[bookmark: _Toc68697659]一、招募文件的构成
招募文件用以阐明所需招募须知、招募与评审打分程序，招募文件由下述部分组成：
致申请人
招募文件无效和废标的情形摘要
第1篇 招募须知
第2篇 申请文件格式
第3篇 入库通知书（格式）
[bookmark: _Toc197404903][bookmark: _Toc68697660]二、招募文件的补遗、澄清、修改
1、申请人若对招募文件有疑问，需要招募人予以澄清，应于招募截止日10日前以书面形式向招募人提出，送至招募文件“致申请人”中写明的招募人地址，逾期不予受理。不论是招募人根据需要主动对招募文件进行必要的澄清或是根据申请人的要求对招募文件做出澄清，招募人的补遗文件都将在招募截止日5日前通过“深铁招采网、深圳地铁官网、采筑电商平台官网、深铁置业微信订阅号”向所有申请人公示。申请人应随时查看“深铁招采网、深圳地铁官网、采筑电商平台官网、深铁置业微信订阅号”中有关该项目补遗文件的信息。否则，由此导致的不利后果由申请人自负。招募文件的补遗作为招募文件的组成部分，具有约束力。
2、招募人对在招募截止日10日前收到的以书面函件的方式要求澄清的问题，将视具体情况进行澄清，招募人的澄清将通过“深铁招采网、深圳地铁官网、采筑电商平台官网、深铁置业微信订阅号”向所有申请人公示。如招募人认为申请人所提出的问题已在招募文件中明确说明，或可以根据招募文件做出明确的推断，招募人将不再予以澄清。
    3、招募文件发出后，在招募截止日5日前的任何时候，确需要变更招募文件内容的，招募人可主动或在解答申请人提出的澄清问题时对招募文件进行修改。
    4、招募文件、招募文件补遗、澄清(答疑)、澄清(答疑)会议纪要、修改(补充)函件内容均以书面明确的内容为准。当招募文件、补遗、澄清(答疑)、纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
5、为使申请人在编写申请文件时有充分时间对招募文件的补遗、修改（补充）部分进行研究，招募人有权适当延长递交申请文件的截止日期。
[bookmark: _Toc197404904][bookmark: _Toc68697661]第三章  申请文件的编写
[bookmark: _Toc197404905][bookmark: _Toc68697662]一、申请文件的组成及要求
（一）申请人应仔细阅读招募文件的所有内容，申请人的全部资料必须真实准确、详细和直观，以便招标人作出有依据的判断，证明其满足上述要求及有能力和有充分的资源能有效地履行供货义务。
（二）投标申请人必须按要求编制入库申请文件，同时在编制目录时编制对应的页码。所提供的各类证明材料如为复印件，申请人应在复印件上加盖公章确认其真实性。任何提供虚假证明资料的申请人，均将被取消入库的资格。
（三）申请文件格式要求：申请文件采用中文编写，A4纸印刷。
申请文件建议按照“资格审查文件”、“综合评审材料”分别装订成两册。
[bookmark: _Toc197404906][bookmark: _Toc68697663]二、申请文件内容编写要求
（一）“资格审查文件”的编写
1、申请人应按照招募文件第二篇“申请文件格式”的要求编写。“资格审查文件”根据招募文件要求应包括以下几个主要内容：
（1）企业法人营业执照复印件加盖公章
（2）法定代表人资格证明原件（加盖公章）
（3）法定代表人授权招募代理人的委托书原件（加盖公章）
（4）招募公告要求的资质条件的相关证明资料（加盖公章）
如现场递交申请文件的人员为参选单位的法定代表人，须携带法定代表人证明书及本人身份证原件和复印件；如递交招申请文件的人员不是法定代表人，需携带法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件以及法定代表人授权委托书、被授权人的身份证原件和复印件。
（二）“综合评审材料”的编写
1、申请人应按照招募文件第二篇“申请文件格式”的要求编写，“综合评审材料”根据招募文件的要求应包括以下几个主要内容：
（1）申报材料真实性承诺书；
（2）入库承诺书；
（3）材料设备品牌商基本信息表及相关证明资料。
备注：全国50强排名参考易居克而瑞2021年度《中国房地产企业销售TOP200排行榜》，深圳10强排名参考最新深圳房协数据
[bookmark: _Toc197404907][bookmark: _Toc68697664]三、申请人的承诺
申请人必须对下列各项做出承诺：
1、申请人所提供的资料真实可靠，并完全接受招募人对招募文件的最终审核结果。如经审核申请人招募文件存在虚假资料，招募人有权随时终止其招募（或中选）资格，记录该申请人的不良行为，并由该申请人赔偿由此给招募人造成的损失。
2、申请人保证在招募过程中，严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通招募报价、无排挤其它申请人的合法权益、无向招募人或评委成员行贿谋取中选、无以他人名义招募或以其它方式弄虚作假骗取中选的不良行为。
3、申请人同意：①由于非招募人原因（如因国家审批或政策环境、深圳市城市规划等因素）导致该项目被取消或无法实施，招募人将否决所有招募；②招募人可以否决所有招募而无须说明理由，招募人不承担因此给申请人造成的损失；③申请人收到入库通知书后，招募人可以在本物业市场推广材料上以及推销宣传上合法使用中选人的标志和名称。

[bookmark: _Toc68697665][bookmark: _Toc197404908]第四章 申请文件的签章及封装要求
一、申请文件的份数
申请人应提交申请文件应包含7套“资格审查文件”，正本1套、副本6套；
“综合评审材料”则需要7套：正本1套、副本6套；在每一册综合评审材料上要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。
二、申请文件的签章
1、所有申请文件（正、副本）均须加盖公章。
2、申请文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并由申请人正式授权人签署。有增加或修正的各项，都应由招募文件签字人签字证明。
3、申请文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招募人指示进行，或是申请人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由申请文件签字人签字证明。
[bookmark: _Toc36527858]三、申请文件的密封与标识
1、申请文件必须按规定密封，在外层包封封口处加盖申请人单位公章。
2、申请人应按以下规定密封申请文件并加写标识：
将申请文件的所有文件封包后，密封加盖申请人公章。
项目名称：深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库（补充入库）申请文件
[bookmark: _Toc36527859][bookmark: _Toc197404909][bookmark: _Toc68697666][bookmark: _Toc197404912][bookmark: _Toc399494429]第五章 申请文件递交
[bookmark: _Toc36527860]一、申请人应按本招募须知规定的地点、日期和时间递交申请文件。递交申请文件者须是法定代表人或法定代表人授权委托人。法定代表人须随身携带本人有效身份证件（原件）及法定代表人资格证明书（原件，盖公章）；或法定代表人的授权委托代理人须携带本人有效身份证件（原件、复印件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人资格证明书（原件，盖公章）及法定代表人授权委托书（原件，盖公章）。
二、在本招募须知规定的招募截止期以后逾期送达的或者未送达指定地点的申请文件将不予受理。
[bookmark: _Toc197404911][bookmark: _Toc68697668]第六章  申请文件有效期
一、自规定的招募文件递交截止期限起180天内，招募文件均保持有效。
二、在特殊的情况下，在原定招募有效期满之前，招募人可以根据需要以书面形式向申请人提出延长招募有效期的要求，对此要求申请人须以书面形式予以答复。同意延长招募有效期的申请人不能要求也不允许修改其申请文件。
第七章  开启申请文件
一、截标后首先进入开启申请文件环节，招募人将于招募须知所规定的时间和地点公开举行开启申请文件会议。
二、开启申请文件会议由招募人主持。
三、由招募人监审人员及申请人监督检查所有申请文件的密封情况，也可以由招募人委托的公证机构进行检查并公证。
四、经确认无误后，由招募人拆封申请文件，宣读申请人名称，是否符合密封盖章要求等。
五、招募人将作开启申请文件记录，以存档备查。
六、按本须知规定宣布为不予受理情形的申请文件，不予送交评审委员会评审。
七、开启申请文件结束后，进入评审环节。申请文件移交评审委员会，评委对申请人的申请文件进行评审打分。
九、申请文件有下列情形之一的，招募人将不予受理：
（1）申请文件在规定的招募截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；
（2）申请文件未按规定密封和加盖申请人公章的。
[bookmark: _Toc68697669]第八章第八章 评定标
[bookmark: _Toc434234592][bookmark: _Toc290560899][bookmark: _Toc388259588][bookmark: _Toc197404913][bookmark: _Toc68697670]本次招募采用 “评定分离，直接票决法”确定品牌入库单位。招募流程包括评审、工厂审核及入库定标三个环节。
一、评审
（一）开启申请文件后，进入资格审查和综合评审打分环节。评审委员会由招募人组建，采用“综合评审”的方式进行评分，满分为100分。
1.评审委员会先对申请文件的“资格审查文件”进行评审，只有通过资格审查的参选单位才有资格进入“综合评审”环节。
评审委员会界定无效标或者为废标后，有效申请人不足3家或评审得分≥60分品牌不足3家的，招募人宣布本次招募失败，重新组织招募。
2.评审委员会按照评审标准对申请人综合评审材料进行评审，评审完成后，形成综合评审分数，综合评审得分≥60分的申请人将进行工厂审核。
二、工厂审核
招募人委托采筑或招募人及采筑对初步评审得分≥60分的申请人进行工厂审核。
三、入库定标
1.审厂完成后，由招募人组建入库定标委员会对审厂合格且评审得分≥60分的申请人采用直接票决方式，推荐6名申请人进入深铁置业品牌库。除去以上进入深铁置业品牌库的品牌，其余均为落选品牌。
2.入库定标委员推荐入库品牌的原则：
（1）申请人的企业综合实力 (包括品牌生产商规模、检测体系、质量体系、售后服务、同类业绩、研发能力等)； 
（2）申请人的生产制造综合能力（包括品牌生产工厂的合规性、环保安全、物料管理、生产过程控制、设备维护与保养、成品检验与仓储、研发与实验室、信息化程度、客户满意等）； 
（3）申请文件对招募文件其他重要内容的响应情况。
3.票决办法
（1）由入库定标委员会成员采用直接票决的方式，对审厂合格且评审得分≥60分的申请人进行投票，以每人投票推荐6个申请人的方式，按得票数由高至低排序确定6名申请人。入库定标委员会填写选票并注明推选原因后签署姓名。
（2）当进入票决环节的申请人为6名时，入库定标委员会不再进行投票，直接推荐6名申请人入库。
（3）若出现“得票相同”情况，导致被推荐人数超过上述规定人数时，在“得票相同”的申请人中采用差额补全方式追加投票，直至被推荐人数满足上述规定。
（4）入库定标委员会成员不得多选，也不得不选或弃权。
（5）所有投票交由工作人员统一保管，不得有任何改动；所有投票程序完成后，入库定标委员会根据票决过程出具入库定标报告。


第九章  确定入库品牌
一、招募人根据入库定标委员会提出的书面评审报告，在对推荐的入库候选人的申请文件进行审核后，确定入库单位人选。
二、招募人在发出入库通知书前的任何时候，有权依据入库定标委员会的定标报告接受或拒绝任何招募，而且招募人不承担因此产生的任何责任，也无须将这样做的理由通知申请人。
三、在招募有效期内，招募人将入库结果在招募人网站公示，公示3个工作日无异议的，招募人将向入库候选人发出入库通知书。
[bookmark: _Toc68697672]第十章 入库后续安排
[bookmark: _Toc5323][bookmark: _Toc17781][bookmark: _Toc399494430][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc399494431]入库品牌将作为深铁置业建设项目甲控（乙购）材料设备进行管理（如在相应的招标项目文件载明材料设备参考品牌等）。招募人每年对入库品牌商进行动态管理定期更新，及时将不合格的品牌商清理出库，同时按公司规定将符合条件的品牌商补充入库。
附件：评定标办法
[bookmark: _Toc68697673][bookmark: _Toc276575939]一、总则
为了保证本次招招募工作的公开、公平和公正，使评审工作规范化、标准化、科学化，选择有经验、有实力、社会信誉好的单位承担本项目任务，依据相关招招募的法律、法规，特制定本评审方法。本方法作为招募文件的一部分，一切与评审工作有关的人员在评审过程中必须遵守本方法的各项规定。
[bookmark: _Toc68697674]二、评定标组织
（一）评审及定标委员会组成
1.由招募人在开启申请文件前成立评审委员会。评审委员会主任由评审委员会推荐产生。
2.审厂结束后，由招募人成立入库定标委员会。入库定标委员会主任由入库定标委员会推荐产生。
（二）评审委员会职责
评审委员会负责依据招募文件、本评审原则与程序对申请文件进行客观公正的评审；负责评审过程中的质疑；根据评审标准及答疑结果对申请人的申请文件进行评审；编写评审报告。
（三）入库定标委员会职责
入库定标委员会负责依据招募文件、入库定标原则与程序对申请文件进行客观公正的评审，编写定标报告，推荐入库品牌。
（四）招募人派出监督专员负责监督招募、评定标全过程。
[bookmark: _Toc68697675]（五）招募、评定标全过程的会务工作由本次入库工作小组负责。
三、评定标方法与程序
[bookmark: _Toc68697676]本次招募采用 “评定分离，直接票决法”确定品牌入库单位。招募流程包括评审、工厂审核及入库定标三个环节。
（一）评审
开启申请文件后，进入资格审查和综合评审打分环节。评审委员会由招募人组建，采用“综合评审”的方式进行评分，满分为100分。
1.评审委员会先对申请文件的“资格审查文件”进行评审，只有通过资格审查的参选单位才有资格进入“综合评审”环节。
评审委员会界定无效标或者为废标后，有效申请人不足3家或评审得分≥60分品牌不足3家的，招募人宣布本次招募失败，重新组织招募。
2.评审委员会按照评审标准对申请人综合评审材料进行评审，评审完成后，形成综合评审分数，综合评审得分≥60分的申请人将进行工厂审核。
（二）工厂审核
[bookmark: _GoBack]招募人委托采筑或招募人及采筑对初步评审得分≥60分的申请人进行工厂审核。
（三）入库定标
1.审厂完成后，由招募人组建入库定标委员会对审厂合格且评审得分≥60分的申请人采用直接票决方式，推荐6名申请人进入深铁置业品牌库。除去以上进入深铁置业品牌库的品牌，其余均为落选品牌。
2.入库定标委员推荐入库品牌的原则：
（1）申请人的企业综合实力 (包括品牌生产商规模、检测体系、质量体系、售后服务、同类业绩、研发能力等)； 
（2）申请人的生产制造综合能力（包括品牌生产工厂的合规性、环保安全、物料管理、生产过程控制、设备维护与保养、成品检验与仓储、研发与实验室、信息化程度、客户满意等）； 
（3）.申请文件对招募文件其他重要内容的响应情况。
3.票决办法
（1）由入库定标委员会成员采用直接票决的方式，对审厂合格且评审得分≥60分的申请人进行投票，以每人投票推荐6个申请人的方式，按得票数由高至低排序确定6名申请人。入库定标委员会填写选票并注明推选原因后签署姓名。
（2）当进入票决环节的申请人为6名时，入库定标委员会不再进行投票，直接推荐6名申请人入库。
（3）若出现“得票相同”情况，导致被推荐人数超过上述规定人数时，在“得票相同”的申请人中采用差额补全方式追加投票，直至被推荐人数满足上述规定。
（4）入库定标委员会成员不得多选，也不得不选或弃权。
（5）所有投票交由工作人员统一保管，不得有任何改动；所有投票程序完成后，入库定标委员会根据票决过程出具入库定标报告。
四、评审标准
评审打分的相应内容详见附件表格。
[bookmark: _Toc68697677]五、招募品牌的入库确定原则
[bookmark: _Toc518494145][bookmark: _Toc68697678]（一）申请人的企业综合实力 (包括品牌生产商规模、检测体系、质量体系、售后服务、同类业绩、研发能力等)； 
（二）申请人的生产制造综合能力（包括品牌生产工厂的合规性、环保安全、物料管理、生产过程控制、设备维护与保养、成品检验与仓储、研发与实验室、信息化程度、客户满意等）； 
（三）申请文件对招募文件其他重要内容的响应情况。
六、评定标守则
（一）必须遵守评定标纪律，不得泄密；
（二）必须公正、公平，不得徇私；
（三）必须科学严谨，不得草率马虎；
（四）必须客观，不得带有成见；
（五）必须平等，不得强加于人。
所有与招募评审活动有关的人员必须遵守国家、地方政府制定的法律、法规和市建设行政主管部门及招募人的相关规定，遵守保密制度；如有违犯，将按有关规定给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，交由司法机关依法追究其法律。

附表1：申请人简称表

申请人简称表
日期：       年      月      日
	序号
	申请人全称
	公司简称
	备注
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	工作人员(签名)：


监督(签名)：
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附表2：  开启申请文件记录表
开启申请文件记录表

招募项目名称：深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库（补充入库）
	序号
	项目
	申请人名称

	
	
	

	

	

	

	
	
	
	
	

	一
	招募文件在截止时间前送达指定地点
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	招募文件按规定密封
	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作人员签名： 

监督人签名：

日期：     年    月    日



附表3:   资格审查表
资格审查表
招募项目名称：深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库（补充入库）
	序号
	 评审项目                               申请人   
	申请人名称

	
	
	
	
	
	
	

	1
	申请文件按要求加盖申请人公章
	
	
	
	
	

	2
	申请文件经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，或由委托代理人签字并随申请文件一起提供“法定代表人授权书”原件
	
	
	
	
	

	3
	申请人须为中华人民共和国境内合法经营、具有独立法人资格的电线电缆生产厂家，依法登记成立时间不得晚于2018年1月1日（不接受经销商作为申请人）
	
	
	
	
	

	4
	具备产品质量管理体系认证书（提供有效期内的ISO9001认证、ISO14001认证证书扫描件并加盖公章）
	
	
	
	
	

	5
	申请人必须提供在广东地区设有固定的售后服务机构的有关证明文件（需提供所设服务机构的物业租赁合同、产权证明等合同关键页及签字页扫描件）。
	
	
	
	
	

	评审结论
	
	
	
	
	




说明：1、评审通过的用“√”表示，未通过的用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
2、只有以上项目全部通过，评审结论为“合格”，否则结论为“不合格”。

评审委员会（签名）：

监督（签名）：                                                                                         日期：     年    月    日


附表4： 
                  综合评审打分表
招募项目名称：深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌（补充入库）
	评分项
	评分内容
	得分

	序号
	评分因素
	权重
	评分准则
	

	1
	品牌商及产品历史
	10
	1、成立时间
1）成立时间≥20年，得5分；
2）15年≤成立时间＜20年,得3分；
2）5年≤成立时间＜15年，得2分；
3）成立时间＜5年，得1分；
2、招募产品生产时间
1）获得电缆生产许可证时间≥20年，得5分；
2）15年≤获得电缆生产许可证时间＜20年,得3分；
2）5年≤获得电缆生产许可证时间＜15年，得2分；
3）获得电缆生产许可证时间 ＜5年，得1分；
提供产品最早生产时间证明材料（如型式试验报告、采购合同等）。
本项最高得10 分。
	

	2
	品牌商规模
	20
	企业规模
1）注册资金，
1）注册资金≥3亿元，得5分；
2）1.5亿元≤注册资金＜3亿元,得3分；
3）1亿元≤注册资金＜1.5亿元,得2分；
4）注册资金＜1亿元,得1分；
注册资金以工商登记资料和营业执照扫描件为准。
2）营业收入，同一招募产品的品牌商采用横向对比，分高中低三档，高得6 分，中得3 分；低得1 分。
营业收入以2021年财务报表为准；营业收入从高往低排名，排名前30%的为高档，排名后30%的为低档，中间排名为中档。
3）厂房产权情况，自有厂房，得5分；部分自有，部分租赁，得3分；全部租赁，得1分。
4）厂区建筑面积，同一招募产品的品牌商采用横向对比，分高中低三档，高得4 分，中得2 分，低得1 分。
面积大小从高往低排名，排名前30%的为高档，排名后30%的为低档，中间排名为中档。
厂房产权情况及建筑面积以申报厂址为准，提供房产证明或租赁合同。
本项最高得20分。
	

	3
	供货及售后服
务
	10
	1、售后服务机构地理位置
1）深圳市企业或在深圳市有合法注册分公司或设立办事处，得8 分；
2）广东省其他市（除深圳外）企业或在广东省其他市（除深圳外）有合法注册分公司或在广东省其他市（除深圳外）有设立办事处，得4 分。
3）在广东省有合法授权代理商，得1分；
提供售后服务机构营业执照扫描件，授权代理商提供授权书（办事处提供房屋租赁合同）。
2、售后响应时间
承诺响应时间在12小时内，得2分；承诺响应时间在12~36小时，得1分；承诺响应时间在36小时以上，得0分。
售后响应时间提供承诺函。
本项最高得10 分。
	

	4
	检测体系
	15
	检测体系
1）实验室可完成原材料相关检测，包括但不限于：
PVC料比重（电子密度天平）、低烟无卤氧指数（氧指数测试仪）、交联料热延伸（热延伸装置）、PVC及交联料抗拉强度（电子拉力试验机），每有一项得2分，最高得6分；
2）实验室可完成线缆产品相关实验，包括但不限于：热延伸（高温老化试验箱）、耐压测试（电缆耐压测试仪）、导体电阻（电桥）、烟密度（烟密度试验机）、卤含量（卤酸气体释放测定装置）、阻燃耐火性能（成束线缆燃烧试验机或单根电线电缆垂直燃烧试验机或燃烧实验室），每有一项得2分；最高得8分；
3）获得国家实验室认可CNAS 证书，得1分。
提供检测设备清单、发票或采购合同，提供实验室CNAS 资质证书。
本项最高得15 分。
	

	5
	管理体系认证及产品认证
	18
	1、质量管理体系运行时间
1）运行时间≥10 年，得6 分。
2）5 年≤运行时间＜10 年，得4 分。
3）运行时间＜5 年，得2 分。
提供最早及现有质量管理体系ISO 9001 认证证书复印件。
质量管理体系运行时间最高得6分。
2、产品认证
1）认证覆盖布电线(BV,BVV,BVR,RV,RVS，RVV,KVV)提供相关型式试验报告，每项得1分，最高得4分
2）认证覆盖低压电缆（覆盖VV，YJV,ZR-VV,ZR-YJT2,NH-VV,NH-YJV,WD-YJV，YJV22,YJV32）等提供相关型式试验报告,每有一项1分，最高得5分；
3）提供国家级实验室出具的GB31247阻燃B1、B2级产品认证报告（具备此认证的单位方可参与商业、写字楼、酒店、公寓等项目）, 得3分。
应提供国家级检测机构报告。
本项最高得18 分。
	

	6
	品牌商业绩
	20
	1、工程业绩
1）近五年（自2017年1月1日至今）珠三角房屋建筑工程供货业绩（单个合同金额1000万），每有一个，一项得3 分。
2）近五年（自2017年1月1日至今）其他工程业绩（如铁路、公路、城市道路、轨道交通、机场等），一项得2 分。
提供合同和其他可证明供货的材料；相同的工程项目业绩不重复计分；业绩时间以合同签订时间为准。
珠三角指广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州7 市。
工程业绩最高分得12分。
2、入库业绩
1）与克而瑞2021年度《中国房地产企业销售TOP200排行榜》前50名开发商战略合作或入选材料品牌库情况
近五年每与一家地产单位进行战略合作，每个得2分；上述计分仅按电缆厂家的合作对象累计算分，同一个合作对象多个战略合作协议不累计加分。
合作内容必须为电缆采购或电缆品类，必须是与地产总部或区域总部或市级总部签署的战略合同或地产总部品牌库。
2）招募产品入选地级市以上政府部门材料品牌库，一个得1分。
提供地产战略合作框架合同或材料品牌库证明文件（合同复印件或网站截图或品牌库名单等证明资料）
入库业绩最高得8分。
本项最高得分为20 分。
	

	7
	研发能力及技术水平
	7
	1、高新技术企业证书
1）具有国家级高新企业证书，得4分。
2）具有深圳市或其他省部级高新技术企业证书得2 分。
提供证书复印件，证书须在有效期之内，按获得最高级别计分。
高新技术企业最高得分4分。
2、编制招募产品相关技术标准
1）参与编制国家级技术标准，一项得1 分。
2）参与编制行业技术标准，一项得1 分。
3）参与编制深圳市或省级或地方标准，一项得1 分。
提供参编的技术标准等关键页复印件，技术标准须是现行有效或正在修订。
编制技术标准最高分3分。
本项最高得分为7 分。
	

	总分
	100
	
	

	注：品牌商提交的相关证明材料，均视为企业承诺，一旦发现弄虚作假，则视为该品牌商诚信不足，直接取消该品牌的入库资格。


注：
1、评分保留小数点后一位数字。

评委(签名)：                                 日期：     年    月    日

评审打分结果汇总表

招募项目名称：深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库（补充入库）
	序号
	                                                 评委
 申请人
	评委1
	评委2
	评委3
	……
	……
	……
	……
	总得分

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
说明： 1、申请人评审得分的计算办法：取各评委对每一个申请人的评审打分的得分值的算术平均值，即为该申请人评审得分。
             2、评审得分的算术平均值保留小数点后一位有效数字。
评委(签名)：

监督（签名）：                                              日期：     年    月    日
                                                                               



附表8：深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库（补充入库）的最终得分

                    最终得分结果汇总表

	序号
	申请人
	评审得分
	备注

	1
	
	    
	
。

	2
	
	     
	

	3
	
	      
	

	4
	
	      
	

	5
	
	    
	

	6
	
	      
	

	7
	
	     
	

	8
	
	  
	

	……
	
	     
	



评审人员（签名）：


监督（签名）：                            日期：       年      月      日




[bookmark: _Toc68697679][bookmark: _Toc486842341][bookmark: _Toc497549391][bookmark: _Toc385992401][bookmark: _Toc197404928][bookmark: _Toc197850648][bookmark: _Toc389620241]第二篇  申请文件格式
[bookmark: _Toc192915919][bookmark: _Toc36527898][bookmark: _Toc197404917][bookmark: _Toc193816533][bookmark: _Toc177808833]


第一章

深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库（补充入库）资格审查文件







公司名称：____________________________（加盖公章）

公司地址：____________________________

申请日期：_____________________________











[bookmark: _Toc68697680]资格审查文件目录

1.企业法人营业执照复印件加盖公章
2.法定代表人资格证明原件（加盖公章）
3.法定代表人授权招募代理人的委托书原件（如有，加盖公章）
4.招募公告要求的资质条件的相关证明资料（加盖公章）
（1）具备产品质量管理体系认证书（提供有效期内的ISO9001认证、ISO14001认证证书扫描件并加盖公章）。
（2）申请人必须提供在广东地区设有固定的售后服务机构的有关证明文件（需提供所设服务机构的物业租赁合同、产权证明等合同关键页及签字页扫描件、申请人对广东地区设有固定的售后服务机构的授权证明资料等）。


















一、企业法人营业执照复印件加盖公章


[bookmark: page15][bookmark: _Toc522801016][bookmark: _Toc496197615][bookmark: _Toc483407372][bookmark: _Toc496197878][bookmark: _Toc7445]二、法定代表人身份证明书
单位名称：                                                              
地    址：                                                              
姓    名：             性    别：     年    龄：       
职    务：       系                                             的法定代表人。
特此证明。
入库申请人（署名、盖章）：              
日         期：      年    月    日
附：法定代表人身份证扫描件
	身份证（正面）粘贴处

	身份证（反面）粘贴处




[bookmark: _Toc29661][bookmark: _Toc522801017][bookmark: _Toc256543207]三、授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）    系      （投标申请人名称）    的法定代表人，现授权委托      （单位名称）        的   （姓名及职务）  为我公司签署 深圳地铁置业集团有限公司xxxx品牌库入库申请 文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                        文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：        年龄：
身份证号码：                            职务：
投标申请人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
授权委托日期：      年    月    日
附：代理人身份证扫描件
	身份证（正面）粘贴处

	身份证（反面）粘贴处




四、招募公告要求的资质条件的相关证明资料（加盖公章）

1、具备产品质量管理体系认证书（提供有效期内的ISO9001认证、ISO14001认证证书扫描件并加盖公章）。

2、申请人必须提供在广东地区设有固定的售后服务机构的有关证明文件
备注：
（1）需提供所设服务机构的物业租赁合同、产权证明等合同关键页及签字页扫描件；
（2）须提供申请人对广东地区设有固定的售后服务机构的授权证明资料；
（3）如租赁合同以个人名义签署的，必须提供合同签署人与申请人的关系证明资料。


















第二章

深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库（补充入库）

综合评审资料











公司名称：____________________________（加盖公章）

公司地址：____________________________

申请日期：_____________________________


综合评审资料的目录
1.申报材料真实性承诺书；
2.入库承诺书；
3.材料设备品牌商基本信息表及相关证明资料。
备注：所有综合评审资料必须按文件顺序整理目录。





















[bookmark: page11]一、申报材料真实性承诺书

[bookmark: page12]深圳地铁置业集团有限公司： 
我公司声明：此次申报深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库（补充入库）所提交的申报材料内容和所附资料均真实、合法、完整，如有不实之处，愿承担相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。
特此承诺！



入库申请人（盖章）

法定代表人或代理人（签字）：


年	月	日







二、入库承诺书


我公司申请加入深圳地铁置业集团有限公司（以下简称“深铁置业”）电线电缆参考品牌库，现郑重承诺：
一、严格遵守国家《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律、法规、规章和制度等规范性文件的规定，依法行事，保证不向深铁置业、承包商、设计和监理等单位的工作人员实施商业贿赂，同时加强对本公司相关员工的教育工作，提高防治商业贿赂的自觉性。
二、严格遵守《深圳地铁置业集团有限公司设备材料品牌库管理办法》的各项规定和要求，认真履行品牌品牌商的职责。
三、配合编制产品技术性能要求，提供技术服务；在符合国家、地方及行业标准的前提下，按深铁置业招标文件及相关技术性能要求和使用要求提供优质产品和销售及售后服务；不弄虚作假，不以次充好。
四、主动积极配合配合公司抽查产品质量、调查投诉，协助公司验货及打假。 
五、理性的市场竞争，互相监督同品类参考品牌，参与同品种同档次其他品牌品牌商或代理商向公司供货的施工验收。 
六、保证与深铁置业品牌库内其他同品种设备材料品牌供应商之间不形成价格联盟，不坐地起价，并根据区深铁置业需要提供合同价格。
[bookmark: page13]七、按照入库承诺向公司项目以同等条件下最优惠价格进行供货，不得以抬高价格或故意制造供货紧张等理由不供货。 
八、自觉接受深铁置业对本公司入库品牌的考核评价及动态管理，及时提交相关信息，必要时，提供技术支持和服务；根据需要向深铁置业提交年度综合报告，汇总当年提供设备材料的数量、规格及型号，提出对深铁置业品牌库管理工作的意见和建议。
九、配合公司开展材料设备参考品牌信息管理，及时填报产品数据信息和提供技术支持。
十、向深铁置业提交的所有资料信息均真实有效，无任何伪造、虚假成份；在联系人、公司名称、品牌名称、品牌持有人、产品实际生产地以及产品技术参数等发生变化时，保证在 30 天内函告深铁置业备案。
如出现违反承诺的行为，我司愿接受深铁置业的处理。


入库申请人（盖章）

法定代表人或代理人（签字）：


年	月	日

[bookmark: page16][bookmark: page14]三、材料品牌商基本信息表
表 1基本信息表
申请人名称（署名、盖章）：                            
	品牌商名称
	

	公司性质
	□ 国企        □ 股份制    □私企/集体
  □中外合资     □外商独资   □ 其它

	注册资金
	

	品牌商地址
	

	法人代表
	
	联系电话
	

	品牌商联系人①
	
	联系电话
	

	品牌商联系人②
	
	联系电话
	

	传真号码
	
	电子邮箱
	

	申报材料设备类别
	电线电缆

	主营产品
	

	产品品牌名称
	

	产品生产地址
	

	品牌商营业执照
	□有    □无
	“三证合一”
营业执照
	□有    □无

	品牌商组织机构代码证
	□有    □无
	
	

	品牌商税务登记证
	□有    □无
	
	

	近三年完税证明（2019、2020、2021年）
	□有             □无

	备注:1.需提供的相关资料复印件并加盖公章：公司工商登记资料、营业执照、组织机构代码、税务登记证、近三年的完税证明等。
2.如该产品有多个生产厂，应在生产地址处列明为深圳地区项目供货的生产厂。
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[bookmark: page18][bookmark: _Toc50483418]表2品牌商简介
	一、品牌商概述（发展历程、厂房面积、业务范围、主要设备等介绍）


	二、品牌商主营产品
1、 产品1：
2、 产品2：
3、 产品3：

	三、申报设备材料相关产品名称

1、 产品系列 1：（具体产品名称，可以表格形式提交）
2、 产品系列 2：（具体产品名称，可以表格形式提交）
3、 产品系列 3：（具体产品名称，可以表格形式提交）
4、 产品系列 4：（具体产品名称，可以表格形式提交）


	四、品牌商认为需要补充的其他信息
（不够可加页）



表3 生产工厂照片（彩色）
	图片1-工厂全貌
	图片2-车间全貌

	图片3-关键设备
	图片4-车间包装

	图片5-仓库
	图片6

	图片7
	图片8













[bookmark: page19]表 4  深圳地铁置业集团有限公司设备材料品牌库评分表
综合评审打分表
招募项目名称：深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌
	评分项
	评分内容
	得分

	序号
	评分因素
	权重
	评分准则
	

	1
	品牌商及产品历史
	10
	1、成立时间
1）成立时间≥20年，得5分；
2）15年≤成立时间＜20年,得3分；
2）5年≤成立时间＜15年，得2分；
3）成立时间＜5年，得1分；
2、招募产品生产时间
1）获得电缆生产许可证时间≥20年，得5分；
2）15年≤获得电缆生产许可证时间＜20年,得3分；
2）5年≤获得电缆生产许可证时间＜15年，得2分；
3）获得电缆生产许可证时间 ＜5年，得1分；
提供产品最早生产时间证明材料（如型式试验报告、采购合同等）。
本项最高得10 分。
	

	2
	品牌商规模
	20
	企业规模
1）注册资金，
1）注册资金≥3亿元，得5分；
2）1.5亿元≤注册资金＜3亿元,得3分；
3）1亿元≤注册资金＜1.5亿元,得2分；
4）注册资金＜1亿元,得1分；
注册资金以工商登记资料和营业执照扫描件为准。
2）营业收入，同一招募产品的品牌商采用横向对比，分高中低三档，高得6 分，中得3 分；低得1 分。
营业收入以2021年财务报表为准；营业收入从高往低排名，排名前30%的为高档，排名后30%的为低档，中间排名为中档。
3）厂房产权情况，自有厂房，得5分；部分自有，部分租赁，得3分；全部租赁，得1分。
4）厂区建筑面积，同一招募产品的品牌商采用横向对比，分高中低三档，高得4 分，中得2 分，低得1 分。
面积大小从高往低排名，排名前30%的为高档，排名后30%的为低档，中间排名为中档。
厂房产权情况及建筑面积以申报厂址为准，提供房产证明或租赁合同。
本项最高得20分。
	

	3
	供货及售后服
务
	10
	1、售后服务机构地理位置
1）深圳市企业或在深圳市有合法注册分公司或设立办事处，得8 分；
2）广东省其他市（除深圳外）企业或在广东省其他市（除深圳外）有合法注册分公司或在广东省其他市（除深圳外）有设立办事处，得4 分。
3）在广东省有合法授权代理商，得1分；
提供售后服务机构营业执照扫描件，授权代理商提供授权书（办事处提供房屋租赁合同）。
2、售后响应时间
承诺响应时间在12小时内，得2分；承诺响应时间在12~36小时，得1分；承诺响应时间在36小时以上，得0分。
售后响应时间提供承诺函。
本项最高得10 分。
	

	4
	检测体系
	15
	检测体系
1）实验室可完成原材料相关检测，包括但不限于：
PVC料比重（电子密度天平）、低烟无卤氧指数（氧指数测试仪）、交联料热延伸（热延伸装置）、PVC及交联料抗拉强度（电子拉力试验机），每有一项得2分，最高得6分；
2）实验室可完成线缆产品相关实验，包括但不限于：热延伸（高温老化试验箱）、耐压测试（电缆耐压测试仪）、导体电阻（电桥）、烟密度（烟密度试验机）、卤含量（卤酸气体释放测定装置）、阻燃耐火性能（成束线缆燃烧试验机或单根电线电缆垂直燃烧试验机或燃烧实验室），每有一项得2分；最高得8分；
3）获得国家实验室认可CNAS 证书，得1分。
提供检测设备清单、发票或采购合同，提供实验室CNAS 资质证书。
本项最高得15 分。
	

	5
	管理体系认证及产品认证
	18
	1、质量管理体系运行时间
1）运行时间≥10 年，得6 分。
2）5 年≤运行时间＜10 年，得4 分。
3）运行时间＜5 年，得2 分。
提供最早及现有质量管理体系ISO 9001 认证证书复印件。
质量管理体系运行时间最高得6分。
2、产品认证
1）认证覆盖布电线(BV,BVV,BVR,RV,RVS，RVV,KVV)提供相关型式试验报告，每项得1分，最高得4分
2）认证覆盖低压电缆（覆盖VV，YJV,ZR-VV,ZR-YJT2,NH-VV,NH-YJV,WD-YJV，YJV22,YJV32）等提供相关型式试验报告,每有一项1分，最高得5分；
3）提供国家级实验室出具的GB31247阻燃B1、B2级产品认证报告（具备此认证的单位方可参与商业、写字楼、酒店、公寓等项目）, 得3分。
应提供国家级检测机构报告。
本项最高得18 分。
	

	6
	品牌商业绩
	20
	1、工程业绩
1）近五年（自2017年1月1日至今）珠三角房屋建筑工程供货业绩（单个合同金额1000万），每有一个，一项得3 分。
2）近五年（自2017年1月1日至今）其他工程业绩（如铁路、公路、城市道路、轨道交通、机场等），一项得2 分。
提供合同和其他可证明供货的材料；相同的工程项目业绩不重复计分；业绩时间以合同签订时间为准。
珠三角指广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州7 市。
工程业绩最高分得12分。
2、入库业绩
1）与克而瑞2021年度《中国房地产企业销售TOP200排行榜》前50名开发商战略合作或入选材料品牌库情况
近五年每与一家地产单位进行战略合作，每个得2分；上述计分仅按电缆厂家的合作对象累计算分，同一个合作对象多个战略合作协议不累计加分。
合作内容必须为电缆采购或电缆品类，必须是与地产总部或区域总部或市级总部签署的战略合同或地产总部品牌库。
2）招募产品入选地级市以上政府部门材料品牌库，一个得1分。
提供地产战略合作框架合同或材料品牌库证明文件（合同复印件或网站截图或品牌库名单等证明资料）
入库业绩最高得8分。
本项最高得分为20 分。
	

	7
	研发能力及技术水平
	7
	1、高新技术企业证书
1）具有国家级高新企业证书，得4分。
2）具有深圳市或其他省部级高新技术企业证书得2 分。
提供证书复印件，证书须在有效期之内，按获得最高级别计分。
高新技术企业最高得分4分。
2、编制招募产品相关技术标准
1）参与编制国家级技术标准，一项得1 分。
2）参与编制行业技术标准，一项得1 分。
3）参与编制深圳市或省级或地方标准，一项得1 分。
提供参编的技术标准等关键页复印件，技术标准须是现行有效或正在修订。
编制技术标准最高分3分。
本项最高得分为7 分。
	

	总分
	100
	
	

	注：品牌商提交的相关证明材料，均视为企业承诺，一旦发现弄虚作假，则视为该品牌商诚信不足，直接取消该品牌的入库资格。
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证明材料（格式自定）


证明材料 1：企业基本信息证明

1.1 品牌商的工商登记信息资料复印件加盖公章

1.2品牌商营业执照复印件加盖公章；

1.3 品牌商组织机构代码复印件加盖公章；

1.4 品牌商税务登记证复印件加盖公章；

1.5近三年完税证明（2019、2020、2021年）加盖公章


[bookmark: page24]证明材料 2：企业规模
2.1 工商登记资料和营业执照扫描件加盖公章；

2.2 提供2021年财务报表；

2.3 厂房产权情况及建筑面积以申报厂址为准，提供房产证明或租赁合同；
   
	序号
	厂房产权性质
	厂房面积
	厂房位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


备注：（1）提供厂房的房产证或租赁关键页；
     （2）厂房面积指整体建筑面积，以房产证与租赁合同为准。


[bookmark: _Hlk112533937]证明材料 3：供货及售后服务
3.1 售后服务机构营业执照扫描件，授权代理商提供授权书（办事处提供房屋租赁合同）；

3.2 企业供货来源授权书，代理商授权书。

3.3 售后响应时间承诺函；



证明材料 4：检测体系
4.1 提供检验设备清单、发票或采购合同；
包括但不限于：
PVC料比重（电子密度天平）、低烟无卤氧指数（氧指数测试仪）、交联料热延伸（热延伸装置）、PVC及交联料抗拉强度（电子拉力试验机）
	实验项目
	使用仪器
	最近校验时间

	PVC料比重
	
	

	低烟无卤氧指数
	
	

	交联料热延伸
	
	

	PVC及交联料抗拉强度
	
	

	其他原材料实验仪器
	
	










4.2 实验室可完成线缆产品相关实验
包括但不限于：热延伸（高温老化试验箱）、耐压测试（电缆耐压测试仪）、导体电阻（电桥）、烟密度（烟密度试验机）、卤含量（卤酸气体释放测定装置）、阻燃耐火性能（成束线缆燃烧试验机或单根电线电缆垂直燃烧试验机或燃烧实验室）
国家级检测机构报告；
	实验项目
	使用仪器
	最近校验时间

	热延伸
	
	

	耐压测试
	
	

	导体电阻
	
	

	卤含量
	
	

	阻燃耐火性能
	
	

	其他实验器材
	
	

	
	
	



4.3提供实验室CNAS 资质证书

证明材料 5：质量管理体系及产品认证

5.1.1、获得质量管理体系认证情况
提供相应的管理体系认证证书复印件加盖公章。

5.1.2、质量管理体系（ISO9001）运行时间
最早和最新的 ISO 9001 质量管理体系证书复印件加盖公章；

5.2产品认证
5.2.1认证覆盖布电线(BV,BVV,BVR,RV,RVS，RVV,KVV)提供相关型式试验报告；
	实验项目
	报告编号
	报告时间

	BV
	
	

	BVV
	
	

	BVR
	
	

	RV
	
	

	RVS
	
	

	RVV
	
	

	KVV
	
	



5.2.2认证覆盖低压电缆（覆盖VV，YJV,ZR-VV,ZR-YJV2,NH-VV,NH-YJV,WD-YJV，YJV22,YJV32）等提供相关型式试验报告；
	实验项目
	报告编号
	报告时间

	VV
	
	

	YJV
	
	

	ZR-VV
	
	

	ZR-YJV2
	
	

	NH-VV
	
	

	NH-YJV
	
	

	等
	
	




5.2.3可提供国家级实验室出具的GB31247阻燃B1、B2级产品认证报告（具备此 认证的单位方可参与商业、写字楼、酒店、公寓等项目）
应提供国家级检测机构报告。














证明材料 6：品牌商业绩
6.1 6.1近五年（自2017年1月1日至今）珠三角房屋建筑工程电线电缆供货业绩（单个合同金额1000万）和近五年（自2017年1月1日至今）其他工程（如铁路、公路、城市道路、轨道交通、机场等）电线电缆供货业绩。

	序号
	供货合同名称
	供货合同金额
	项目地点
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


证明资料：
（1）提供合同和其他可证明供货的证明材料加盖公章；相同的工程项目业绩不重复计分，业绩时间以合同签订时间为准。
（2）房建工程须提供珠三角的业绩，其他工程（轨道交通工程和机场工程）可提供全国范围内的业绩。
（3）珠三角指广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州7 市。

6.2.1地产战略合作框架合同或材料品牌库证明文件（合同复印件或网站截图或品牌库名单等证明资料）

	序号
	房企名称
	合同名称\品牌库名称

	
	
	

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	
	
	

	
	
	



与克而瑞2021年度《中国房地产企业销售TOP200排行榜》前50名开发商战略合作或入选材料品牌库情况。上述计分仅按电缆厂家的合作对象累计算分，同一个合作对象多个战略合作协议不累计加分。
合作内容必须为电缆采购或电缆品类，必须是与地产总部或区域总部或市级总部签署的战略合同或地产总部品牌库。


6.2.2入选市或区相关政府品牌库目录

	序号
	政府品牌库名称
	行政等级

	1
	
	地级市及以上

	2
	
	区级

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	



提供合同复印件或网站截图或品牌库名单等证明资料。
   

   














证明材料 7：研发能力及技术水平
7.1高新技术企业证书复印件，证书须在有效期之内

7.2参编国标行标情况
	标准名称
	标准编号
	等级

	
	
	国家标准

	
	
	行业标准

	
	
	深圳市及省级标准

	
	
	其它地级市标准



提供国标、行标参编署名截图加盖公章


证明材料 8：其它供应商认为有必要的证明











第三篇 入库通知书格式



深圳地铁置业集团有限公司电线电缆参考品牌库入库通知书

XXXXX             公司：
通过公开招募和评审并报我司批准，贵司获得进入我司电线电缆参考品牌库入库资格，具体入库情况如下：
入库管理：入库品牌将作为深铁置业建设项目甲控（乙购）材料设备进行管理。招募人每年对入库品牌品牌商定期更新，及时将不合格的品牌品牌商清理出库，并对品牌品牌商库进行动态管理，按相关规定将符合条件的品牌品牌商补充入库。
特此通知。


  深圳地铁置业集团有限公司（盖章）
2022年X月X日
